**﻿समाज जागरण केन्द्र (स्याक) नेपाल**

केन्द्रिय कार्यालय कर्णाली प्रदेश सुर्खेत

**टेन्डर आह्वान सम्बन्धि सूचना**

प्रथम पटक सूचना प्रकाशित मितिः २०८१।०१।०४ गते

यस कार्यालयको खरिद उप–समितिको मिति २०८१।०१।०३ गतेको बैठकको निर्णय अनुसार Plan International Nepalसँगको साझेदारीमा जाजरकोट र रुकुम जिल्लामा सञ्चालित भुकम्प प्रतिकार्य तथा सहयोग कार्यक्रमका लागि तपसिल अनुसार (अनुमानित परिमाण) का सामग्रीहरू खरिद गर्नु पर्ने भएकाले देहाय बमोजिमका शर्त र वन्देजको अधिनमा रहि पहिलो पटक सूचना प्रकाशित भएको **मितिले ७ दिन भित्र** यस कार्यालयले उपलब्ध गराएको टेन्डर फाराम भरी सोको भोलिपल्ट दिनको १२:०० बजे  भित्र यस कार्यालयमा दर्ता गराउनुहुन सम्वन्धित इच्छुक योग्य आपूर्तिकर्ताहरूका लागि सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **S.No** | **Items description** | **Unit** | **Estimated Quantity Required** |
| 1 | Ordinary Portland Cement (OPC), NS certified, 43 Grade and 50 Kg/bag must be in fully workable condition | Bag | 170 |
| 2 | 8 mm ø, Fe 500 TMT steel reinforcement bar with NS certification, no or less rusted | Kg | 150 |
| 3 | Soft and ductile Binding Wire (0.8mm), not rusted | KG | 105 |
| 4 | 40mmø GI Pipe with Cap heavy galvanized (0.8 RM/piece) | No | 9 |
| 5 | 32 mm ø HDPE Pipe 8Kgf (12.5 PN) | RM | 2400 |
| 6 | 25 mm ø HDPE Pipe 8Kgf (12.5 PN) | RM | 5100 |
| 7 | 20 mm ø HDPE Pipe @10Kgf (12.5 PN) | RM | 7300 |
| 8 | 16 mm ø HDPE Pipe @10Kgf (12.5 PN) | RM | 300 |
| 9 | 500 liter capacity, High Denise Poly Ethylene (HDPE ) Extra Heavy Water tank (36 ø, 3layer Plastic) | No | 3 |
| 10 | Mild steel water tank stand @ 40Kg weight, 9 feet tall- made in perfect welding of angular sections, provided with top railing and cross bracing. | No | 2 |
| 11 | Germ Protection Soap (100 gram) | No | 216 |
| 12 | Tap stand fittings with medium gauze NS certified brass water tap (Hulas/Arati or equivalent) | No | 17 |
| 13 | PVC Pipe Fitting | No | 2 |

१. टेन्डर फाराम वितरण गरिने **अन्तिम म्याद २०८१ वैशाष १० गते** कार्यालय समय भित्र ।

२. टेन्डर फाराम बुझाउने **अन्तिम म्याद २०८१ वैशाष ११ गते दिनको १२:०० बजे** सम्म ।

३. प्राप्त भएका टेन्डर फारामहरू २०८१ वैशाष ११ गते दिनको २:०० बजे सस्थाको **केन्द्रिय कार्यालय वीरेन्द्रनगर १२ सुर्खेत**मा सम्बन्धित आपुर्तिकर्ताहरूको रोहवरमा खोलिने छ यद्यपि आपुर्तिकर्ताहरू उपस्थित नभएमा पनि टेन्डर फाराम खोल्न कुनै वाधा पर्ने छैन ।

४. टेन्डर फाराम पेश गर्दा आपुर्तिकर्ताले तपसिल अनुसारका कागजातहरू यस कार्यालयमा पेश गर्नु पर्ने छ ।

    क) मुअकर दर्ता प्रमाण पत्र/प्यान दर्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि

    ख) आव २०८०/०८१ को कर चुक्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि

    ग) उद्योग वाणिज्य र अन्य सम्बन्धित निकायमा दर्ता भएको प्रमाण पत्रको अन्तिम नविकरण सहितको प्रतिलिपि

    घ) २०८० श्रावण १ पछि दर्ता भएकोलाई कर चुक्ता आवश्यकता नपर्ने ।

५. टेण्डर फाराम पुर्ण वा आंशिकरुपले स्वीकृत गर्ने वा नगर्ने अधिकार यस सस्थामा निहित रहने छ ।

६. प्रति इकाई मुल्यमा र परिमाणको गुणा वा जोडमा फरकम परेमा प्रति इकाई मुल्यलाई मान्यता दिइनेछ । टेन्डर फाराममा अक्षर र अंक कुनै एक मा खुलेको हुनु पर्नेछ । साथै कुनै अंक वा अक्षरमा केरमेट भएमा एक पटक काटि सहिछाप लागेको हुने पर्नेछ । अन्यथा टेन्डर फारामहरू स्वतः रद्ध हुसक्नेछ ।

७. आपुर्तिकर्ताले सामग्रीहरूको टेन्डर फाराम भरिसके पश्चात संस्थाको केन्द्रीय कार्यालय वीरेन्द्रनगर, सुर्खेत वा परियोजना कार्यालय, खलङ्गा, जाजारकोटमा शिलबन्दी फारम बुझाउन पर्ने छ ।

८. टेन्डर फाराममा कबोल गरेको जम्मा करयोग्य रकम बराबरको २.५ प्रतिशत धरौटि रकम क बर्गका बैंकहरूबाट समाज जागरण केन्द्र (स्याक) नेपालको नाममा बैंक ग्यारेन्टिको सक्कल पत्र वा **सानिमा बैंक लि सुर्खेत शाखा, स्याक नेपाल (SAC Nepal) खाता नं. 030010010000362**मा जम्मा गरेको सक्कल बैंक भौचर संलग्न गर्नुपर्नेछ ।

९. यस बाहेक थप जानकारी आवश्यक परेमा कार्यालयको**फोन नं.०८३–५२१२८२** मा कार्यालय समयमा सम्पर्क गर्न सकिनेछ ।